## 技术参数要求

\*1、仪器取得NMPA医疗器械注册证**（进口产品需取得进口注册证）；**

2、兼容性：开放系统，适用于国内外所有蛋白印迹试剂；

\*3、检测通量：≥48个；

4、孵育时间设定：1~999min任意时间设定，增量一分钟；

5、摇床速度：至少快、中、慢三种速度可选；

▲6、加样、清洗方式：专业全自动蠕动泵加液，实验前后无需人对泵体进行任何处理，无需人工对管道进行灌注；

▲7、废液处理方式：废液泵为蠕动泵，避免真空泵吸力过大，造成膜条粘附，造成实验交叉污染,；

\*8、同时装载试剂种类：≥6个；

9、试剂节省：具备泵回吸功能；

10、程序容量：≥12个；

11、操作界面显示：液晶显示，监控仪器操作过程；

12、按用户所用试剂配置两套废液瓶及试剂瓶；

13、随机器配置专用板槽20块；

14、至少三年质保，保修期后终身免工时费，只收取零配件费用。